Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода

(кВт\*час/человека в месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа домов | Количество комнат в жилом помещении | Численность проживающих в жилом помещении, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, оборудованные различными видами плит для пище- приготовления кроме электрических | 1 | 117,5 | 72,9 | 56,4 | 45,8 | 40,0 |
| 2 | 151,6 | 94,0 | 72,8 | 59,1 | 51,5 |
| 3 | 171,6 | 106,4 | 82,3 | 66,9 | 58,3 |
| 4 и более | 185,7 | 115,1 | 89,1 | 72,4 | 63,1 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, определенные с применением расчетного метода

|  |
| --- |
| Многоквартирные дома с установленным насосным оборудованием системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения |
| Дома высотой 10 этажей и выше | 11,57 |

Норматив потребления газа население Ставропольского края

|  |  |
| --- | --- |
| Приготовление пищи при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 10,0 куб.м/чел. в месяц |

Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых домах

|  |  |
| --- | --- |
|  | Норматив потребления внутри жилого помещения (куб.м/чел. в месяц) |
| Холодного водоснабжения | Горячего водоснабжения | Водоотведения |
| Многоквартирные дома, оборудованные центральным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | 5,7 | 3,4 | 9,1 |

Норматив отопления 0,0185(Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных 10 этажных жилых домах построенных по 1999 года а г. Невинномысске.